『서울형품셈』정비결과

□ 서울형품셈 운영현황

○ 정부 표준품셈에 없거나 실제여건과 부합되지 않는 공종에 대해 '11년부터 서울시 자체 품셈(88건)을 개발·운영 중

계	토목	건축	조경	기계	전기
88	49	9	11	8	11

□ 추진경과

○「서울형품셈 보완·검증 TF」구성 및 1차 전체회의 개최        : '18. 6.14.

- 4개분과 47명 구성(9개협회 12명, 발주부서 15명, 계약심사과 20명)

- 민·관 합동TF 구성·운영방향 공감대 형성, 분과별 운영계획 등 공유

○ 4개 분과별 검증TF 운영(11회)                        : '18. 6 ~ 7월

- 기존품셈 88건에 대한 재검증 및 신규품셈 개발 제안

○ 원가분석자문회의 개최                               : '18. 8.24.

□ 정비결과 : 현행유지 46건(52%), 보완 23건(26%), 폐지 19건(22%)

○ 현행유지(46건) : 토목 20, 건축 3, 조경 10, 전기 8, 기계 5

○ 보완(23건) : 토목 15, 건축 4, 조경 1, 기계 3

○ 폐지(19건) : 토목 14, 건축 2, 전기 3

⇒ 보완 23건 중 6건(토목분야)은 현장실사 재검증 추진 중

붙임		서울형품셈 최종 정비결과

□ 현행유지 46건 (토목 20, 건축 3, 조경 10, 전기 8, 기계 5)

연번	분야	품 셈 명
1	토목 (20)	H빔 설치및 철거 품 개선
2		교통안전유도로봇 활용
3		현장여건에 적합한 운반장비 기준 정립
4		보도용 블록포장 철거 및 걷기 품
5		PC암거 설치시 강선 연장 산출기준 개선
6		PC암거 설치품산출기준 개선
7		수도권매립지 운반 (시계외 구간)
8		보도용 블럭포장
9		시멘트 운반
10		교면방수 바탕처리 (자동차전용도로)
11		기계공구 이용 콘크리트 천공
12		철강재 운반․하차비
13		하수관로 세정
14		말뚝박기 천공 오거구동용 발전기용량
15		철근콘크리트 인양홀 천공품 개선
16		현장여건에 맞는 임시전력 수급방법 개선
17		건설공사 기계화시공 기준수립
18		건설공사 발생 토사 및 암석의 경제적 처리기준
19		하수관거 개량을 위한 가시설공법 개선
20		암롤트럭 운반비 산출기준 개선
21	건축 (3)	단열재할증률 개선
22		벽마감재 바탕철물 설치품개선
23		경량천장철골천정틀 철거품

연번	분야	품 셈 명
24	조경 (10)	조경시설물 기초 앵커설치품 개선
25		목재계단 하부철물 설치품 개발
26		조경용휀스 설치품 개발
27		녹지경계엣지 설치품 개발
28		야자매트 설치품 개발
29		식물매트 설치품 개발
30		산책로 등 데크길 하부철물 제작 설치품 개발
31		코이어롤 설치품 개발
32		디딤돌 설치품 개발
33		산석설치품 개발
34	전기 (8)	LED유도등
35		빔 클램프
36		옥내배선 (2.5㎟이하)
37		케이블트레이 (2만, 4만㎟이하)
38		세대분전반
39		앵커볼트 설치 (13mm이하 )
40		가로등 분전반
41		LED 등기구
42	기계 (5)	승강기(엘리베이터) 설치
43		전기온수기 설치
44		분수노즐 설치
45		소방용신축 배관설치
46		가스차단기 설치

□ 보완 23건 (토목 15, 건축4, 조경 1, 기계 3)

연번	분야	품 셈 명	내 용
1	토목 (15)	흙깎기 및 타파기 공종 선정기준	③시공품질 향상 - 공사 적용(1만㎥ 이상)기준 규정
2		하수도 비굴착 관입구 마무리공	③시공품질 향상 - 바탕처리 별도 반영 명기,몰탈수량 조정
3		하수관거 육안조사	①안전성 강화 - 점검 노무직종 변경
4		하수도 비굴착공법 레진량	③시공품질 향상 - 레진의 재료 할증
5		라인스토핑 (상수도 부단수차단)	③시공품질 향상 - 세부 공종 누락 반영 (11개 공종)
6		어스앵커 그라우팅 주입량	③시공품질 향상 - 산식오류 수정
7		콘크리트 코아기계 천공	②시공비 현실화 - 코어드릴장비 손료계수 추가
8		절삭후 아스팔트 덧씌우기(이면도로)	③시공품질 향상 - 비브켓파쇄기 또는 굴삭기 브레이커 사용가능 추가
9		교면 물빼기	③시공품질 향상 - 유공관과 성형줄눈 품 구분
10		공중비계 설치(클램프이용)	①안전성 강화 ※ 현장실사 재검증
11		몰탈 바르기(기계)	①안전성 강화 ※ 현장실사 재검증
12		그라우팅을 위한 지반천공(SGR)	①안전성 강화 ※ 현장실사 재검증
13		강판구멍뚫기	②시공비 현실화 ※ 현장실사 재검증 - 공수조정, 보통인부 보조
14		볼트조이기 및 풀기품 적정 적용	②시공비 현실화 ※ 현장실사 재검증 - 공수조정, 보통인부 보조
15		비굴착 경화 라이닝 튜브절단품 개선	②시공비 현실화 ※ 현장실사 재검증 - 공수조정, 보통인부 보조
16	건축 (4)	내부비계 설치품 적용방법 개선	②시공비 현실화 - 내부구획이 복잡한 경우 20% 가산
17		침투성 방수 설치품	②시공비 현실화 - 벽체시공시 30% 가산
18		건식벽체 설치품개발	②시공비 현실화 - 벽체높이 2.7m 이상시 30% 가산
19		석재판 습식바닥붙임	②시공비 현실화 - 복잡시공시 할증 30%계상
20	조경 (1)	관목 및 초화류 하차소요시간 산정	③시공품질 향상 - 관목규격별 실제 운반량 차등 적용
21	기계 (3)	AUTO SUPPLY SYSTEM 설치	③시공품질 향상 - 설치방식 및 용접개소 추가
22		감압밸브장치 설치	③시공품질 향상 - 밸브장치 세부품목 명기
23		승강기(에스컬레이터)설치	③시공품질 향상 - 공사노무 직종 변경

보완품셈 자료 - 17건(토목 9, 건축 4, 조경 1, 기계 3)

○ 토목 9건

1. 품셈명 : 흙깎기 및 터파기공 선정기준
구 분	장비 운용	비 고
흙깎기공	불도저, 리퍼등 장비 사용	-표준시장단가 대상사업 적용
터파기공	굴삭기 등 장비 사용
주] ① 현장에 적합한 장비운용 및 작업계획 기준에 따라 공종을 적용한다. ② 흙깎기공은 공사규모 1개소의 지하 굴토량이 100,000㎥ 이상인 경우와 토사층 굴토에 적용할 수 있다 단, 흙막이가시설․기초 등 주변은 터파기공을 적용한다.

2. 품셈명  :  하수도 비굴착 관입구 마무리공

(단위 : 개소당)

관경(D)

모르타르(㎏)

미장공

보통인부

250

7.13

0.014

0.006

300

8.15

0.016

0.007

400

10.19

0.021

0.008

450

11.21

0.023

0.009

500

12.23

0.025

0.010

600

14.26

0.029

0.012

700

16.30

0.033

0.013

800

18.34

0.037

0.015

900

20.38

0.041

0.017

1000

22.41

0.045

0.018

1100

24.45

0.049

0.020

1200

26.49

0.053

0.022

[주] ① 본 품은 하수도비굴착시 관입구 마무리공사에 적용하는 품.

② 보수규모는 폭 10cm, 두께 3cm(3회)이내(현장 여건에 따라 조정 가능)

③ 마감자재는 초속경 모르타르 적용(단위중량 2,100kg).

④ 재료 할증(3%) 은 포함되어 있다.

⑤ 바탕처리는 별도 계상한다

관 경(D)	250	300	400	450	500	600
면 적(㎡)	0.110	0.126	0.157	0.173	0.188	0.220
관 경(D)	700	800	900	1000	1100	1200
면 적(㎡)	0.251	0.283	0.314	0.345	0.377	0.408

3. 품셈명 : 하수관거 육안조서 (단위 : 일당)
구 분	수 량	비 고
초급 기술자	1인
중급 기술자	1인
보 통 인 부	2인
승합차(9인승)	2.5hr
조 명 등	5hr
필 름	-	공구손료에 포함
공구손료	3%	(인력품)
[주] ① 본 품은 하수도 유안조사로 1,000㎜ 이상에 적용한다 ② 신설관 750m/일, 기존관 500m/일 기준으로 한다. ③ 작업할증 : 하수관거 규격에 따라 구분 적용 (관내부조사 인력만 할증 적용) - H=2.0m 미만 : 20% (유해10%+협소10%), H=2.0m 이상 : 10% (유해10%)

4. 품셈명 : 하수도 비굴착공법 레진량 (단위 : m당)
관 경(mm)	튜브두께(mm)	수지(레진)수량(kg)
300	3.0	2.984
400	4.0	5.305
450	4.5	6.715
500	5.0	8.290
600	6.0	11.937
700	7.0	16.248
800	8.0	21.221
900	9.0	26.858
1,000	10.0	33.158
1,100	11.0	40.122
1,200	12.0	47.748
[주] ① 본 품은 하수도 비굴착공사시 소요되는 레진(불포화폴리에 스테르)량 산출에 적용한다 ② 수지(레진)의 재료 할증(2%)은 별도 계상한다.

5. 품셈명 : 라인스토핑(상수도 부단수차단공법)
명 칭	규 격	단위	수 량(mm)
			600	700	800	900	1000	1100	1200	1350
작업위치 선정 및 피복제거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트배관공		인	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4	0.4
도 장 공		인	0.117	0.17	0.203	0.23	0.332	0.37	0.408	0.472
공 구 손 료	인력품의	%	3	3	3	3	3	3	3	3
라인스토핑 피팅 부설		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트배관공		인	0.319	0.442	0.496	0.627	0.988	1.304	1.554	2.023
특 별 인 부		인	0.224	0.344	0.386	0.483	0.766	1.007	1.205	1.565
트럭탑재형 크레인	5ton	HR	0.405	0.534	0.547	0.56	0.759	0.772	0.785	0.798
라인스토핑 피팅 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트용접공		인	2.338	3.009	3.244	3.449	4.008	4.183	4.377	4.698
발전기+용접기(2대)	50KW + 300AMP	HR	3.118	3.963	4.272	4.452	5.105	5.327	5.574	5.983
용접봉(아크용접)	,￠4.0㎜	kg	8.602	13.37	14.41	15.32	25.45	26.56	27.79	29.82
라인스토핑피팅 용접부 도장		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
도 장 공		인	0.58	0.64	0.7	0.76	0.8	0.86	0.9	0.94
보통인부		인	0.18	0.22	0.24	0.26	0.26	0.28	0.3	0.32
프라이머		kg	0.34	0.4	0.5	0.56	0.64	0.7	0.84	0.96
라인스토핑 밸브 부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
배관공(수도)		인	0.363	0.759	0.88	0.88	1.144	1.144	1.144	1.144
보통인부		인	0.264	0.396	0.484	0.484	0.682	0.682	0.682	0.682
트럭탑재형 크레인	10ton	HR	1.298	1.353	1.441	1.441	1.727	1.727	1.727	1.727
라인스토핑 밸브 철거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
라인스토핑밸브 부설 및 접합		개소	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
라인스토핑 밸브 개폐		회	1	1	1	1	1	1	1	1
특별인부		인	0.02	0.02	0.04	0.04	0.05	0.05	0.05	0.05
동압 피팅 접합		50㎜	개소	1	1	1	1	1	1	1
용접공		인	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09	0.09
발전기+용접기(2대)	50KW + 300AMP	HR	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
용접봉(아크용접)	￠4.0㎜	kg	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06

5. 품셈명 : 라인스토핑(상수도 부단수차단공법)
명 칭	규 격	단위	수 량(mm)
			600	700	800	900	1000	1100	1200	1350
동압 태핑		50㎜	개소	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08	0.08
배관공(수도)		인	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17	0.17
보통인부		인	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26
태핑머신 부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.528	0.745	0.82	0.841	2.592	3.234	3.609	3.953
플랜트배관공		인	0.384	0.389	0.451	0.463	2.011	2.498	2.799	3.058
트럭탑재형크레인	10ton	HR	1.32	1.328	1.343	1.377	1.9	1.916	1.93	1.943
태 핑		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.223	0.267	0.311	0.311	0.356	0.4	0.667	0.8
플랜트특별인부		인	0.223	0.267	0.311	0.311	0.356	0.4	0.667	0.8
발전기	50KW	HR	1.67	2	2.333	2.333	2.667	3	5	6
라인스토핑밸브개폐		회	2	2	2	2	2	2	2	2
태핑머신 철거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
태핑머신부설및접합		개소	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
칩제거머신 부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
배관공(수도)		인	0.058	0.077	0.097	0.097	0.459	0.564	0.62	0.682
특별인부		인	0.042	0.04	0.053	0.053	0.356	0.435	0.481	0.528
트럭탑재형크레인	5ton	HR	0.206	0.219	0.232	0.245	0.344	0.357	0.37	0.383
칩 제 거			회	1	1	1	1	1	1	1
기계설비공		인	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	0.25
라인스토핑밸브개폐		회	4	4	4	4	4	4	4	4
칩제거머신 철거			개소	1	1	1	1	1	1	1
칩제거머신 부설 및 접합		개소	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
라인스토퍼 부설 및 접합			개소	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.556	0.835	1.047	1.16	3.526	4.763	5.73	7.248
플랜트배관공		인	0.404	0.435	0.576	0.638	2.735	3.679	4.443	5.607
트럭탑재형크레인	10Ton	HR	1.262	1.488	1.714	1.899	2.645	2.66	2.674	2.766

5. 품셈명 : 라인스토핑(상수도 부단수차단공법)
명 칭	규 격	단위	수 량(mm)
			600	700	800	900	1000	1100	1200	1350
라인스토핑		24시간	개소	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5	3.5
플랜트배관공		인	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5	4.5
발전기	50KW	HR	2	2	2	2	2	2	2	2
라인스토핑밸브개폐		회	2	2	2	2	2	2	2	2
라인스토퍼 철거			개소	1	1	1	1	1	1	1
라인스토퍼부설및접합		인	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
플러깅머신 부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.21	0.286	0.319	0.319	1.003	1.233	1.356	1.499
플랜트배관공		인	0.152	0.149	0.176	0.176	0.778	0.953	1.052	1.159
트럭탑재형크레인	10ton	HR	0.5	0.51	0.523	0.523	0.718	0.731	0.744	0.757
플 러 깅		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.285	0.36	0.42	0.42	0.45	0.45	0.45	0.45
플랜트특별인부		인	0.135	0.18	0.21	0.21	0.255	0.255	0.255	0.255
라인스토핑밸브개폐		회	2	2	2	2	2	2	2	2
플러깅머신 철거		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
플러깅머신부설및접합		개소	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
라인스토핑B/F 부설 및 접합		개소	1	1	1	1	1	1	1	1
배관공(수도)		인	0.19	0.24	0.28	0.28	0.3	0.3	0.3	0.3
보통인부		인	0.09	0.12	0.14	0.14	0.17	0.17	0.17	0.17
트럭탑재형크레인	5ton	HR	0.25	0.27	0.29	0.29	0.31	0.31	0.31	0.31
동압밸브 부설 및 접합		50mm	개소	1	1	1	1	1	1	1
배관공(수도)		인	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
동압피팅 플러깅		50mm	개소	1	1	1	1	1	1	1
플랜트배관공		인	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
보통인부		인	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025	0.025
기밀시험			개소	1	1	1	1	1	1	1
플랜트기계설치공		인	0.378	0.378	0.378	0.378	0.378	0.378	0.378	0.378
배관공(수도)		인	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84	0.84
특별인부		인	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35	0.35
[주] ① 본 품은 상수도 부단수 차단시 시공에 적용하는 품이다.

6. 품셈명  :  어스앵커 그라우팅 주입량

(단위 : ㎥ 당)

○ 주입량 산출 기준

▸1차 주입[천공공) × (자유장+정착장)]

a1=3.14×{0.105²-[0.0147²×4(강선수)]}/4×L(자유장+정착장)= ㎥/공

▸ 2차 주입(자유장의 2.0배)

a2=<3.14×{0.105²-[0.0147²×4(강선수)]/4×Lf>×2배= ㎥/공

a={a1} + {a2} =  ㎥/공

[주] ① 본 품은 어스앵커 그라우팅 주입량 산출시 어스앵커체 체적

공제에 적용하는 품이다.

② 제거식앰커에 적용한다.

7. 품셈명 : 콘크리트 코어기계 천공 (단위 : m당)
착암공	보통인부	굴삭기(hr)	코어드릴(hr)
0.104	0.104	0.83	0.83
[주] ① 본 품은 콘크리트 코아천공시 적용하는 품이다. ② 적용대상은 콘크리트 바닥천공(∮100㎜~∮150㎜)에 적용한다 ③ 적용장비는 굴삭기(0.6㎥)+코어드릴(굴삭기에 장착)을 사용한다 ④ 작업량 9.6m/일 기준으로 적용한다 ⑤ 코어드릴 손료계수는 2213×10⁻⁷ 이다. ⑥ 공사규모는 최소 50공(두께40cm 시) 이상인 경우 적용할 수 있다.

8. 품셈명 : 절삭후 아스팔트 덧씌우기(이면도로) (단위 : 일당)
배치인원(인)		사용기계			시공량(㎡)
		명 칭	규격	수량 (대)	형식	시공량
보통인부 (절삭) 보통인부 (청소) 포장공	1 2 4	노면파쇄기 로더(타이어) 아스팔트피니셔 머캐덤롤러 타이어롤러 텐덤롤러 살 수 차	2m 0.57㎥ 3.0m 10~12t 8~15t 5~8t 16,000ℓ	1 1 1 1 1 1 1	밀 링 깊 이 50㎜	1,300
[주] ① 본 품은 소로(폭12m미만 도로)에 적용 ② 본 품은 주택가할증이 포함 ③ 현장여건에 따라 로더1대 및 청소원 1인 추가 반영할 수 있음 ④ 공사장 안전관리를 위해 교통신호수 4인을 반영 ⑤ 맨홀 등 시설물주변 소규모 노면 파쇄가 필요한 경우 바브켓 파쇄기 또는 굴삭기(0.4㎥)+브레이커(0.4㎥)를 적용할 수 있다

9. 품셈명 : 교면 물빼기공 (단위 : m당)
공 종		세부공종		인 력(인)		장비(hr)
교 면 물빼기	유 공 관			특별인부 보통인부	0.0012 0.0012
	성형줄눈			특별인부 보통인부	0.0012 0.0012
	주입 줄눈		합판설치 및 철거	형틀목공 보통인부	0.0016 0.0040
			주입줄눈	특별인부 보통인부	0.018 0.018	트럭(1톤) 주입용해기(100ℓ) 주입기 손료	0.002 0.002 노무비3%
[주] ① 본 품은 교량상에 유공관(∅10㎜) 및 성형줄눈(T=10㎜, H=40㎜), 주입줄눈(T=10㎜, H=40㎜), 내수합판(12㎜) 설치하는 경우 적용하는 품이다. ② 합판 자재 제작비는 별도 계상한다. ③ 본 품은 전면 교통통제가 이루어지는 교면 포장공사에 적용한다.

○ 건축 4건

1. 품셈명 : 내부비계 설치 품

공 종	개 선	비 고
가설공사	이동식조립말비계 (1대/120㎡)

[주]  ① 공사 규모 등 종합적인 현장여건에  따라 발주부서

에서 별도적용 가능

② 내부 구획이 복잡한 경우 본 품의 20%를 가산한다.

2. 품셈명 : 침투성 방수

(㎡당)

공 종	규 격	수 량	단 위
침투성방수 (㎡당)
방수공		0.05	인
보통인부		0.03	인

[주] ① 침투성 방수에 사용되는 재료는 별도 계상한다.

② 바탕처리 비용은 별도 계상한다.

③ 소규모(1일 8시간 미만) 공사는 할증품을 고려한다.

④ 공구손료는 인력품의 3%로 계상한다.

⑤ 벽체시공은 본 품의 30%를 가산한다.

3. 품셈명 : 건식벽체(Dry Wall) 설치품

(㎡당)

구 분	규 격	수 량	단 위
일반 석고보드 2겹 양면(㎡)
철 공		0.033	인
내장공		0.092	인
보통인부		0.049	인
공구손료	노무비의	1	%

[주] ① 건식벽체에 사용되는 재료비는 별도 계상한다.

② 본 품은 벽체틀과 석고판 설치 기준이다.

③ 본 품은 석고판 2겹 양면 설치 기준이다.

④ 본 품은 석고판 절단 및 설치작업이 포함된 것이다.

⑤ 단열재, 암면판 설치 품은 별도 계상한다.

⑥ 공구손료 및 경장비(드릴 등) 기계장비는 인력품의             1%를 계상한다.                                            ⑦ 벽체 높이 2.7m 이상인 경우 본 품의 30%를 가산한다.

4. 품셈명 : 석재판 습식 바닥 붙임

(㎡당)

구 분	노무비	수량	단 위
바닥 붙임(습식) ㎡
화강석	석 공	0.284	인
	보통인부	0.142	인
대리석/테라조	석 공	0.206	인
	보통인부	0.099	인

[주] ① 본 품에는 현장재단 및 가공품이 포함되어 있다.

②  모르타르, 바름두께, 철물에 따른 수량은 설계에    따라 별도 계상한다.

③ 모르타르 비빔품은 포함한다.

④ 곡선, 바닥패턴이 복잡한 경우 본 품의 30%를

가산한다.

○ 조경 1건

1. 품셈명 : 관목 및 초화류 상하차소요시간(차량대기시간) 산정

규격	1주 상하차 시간(초)	적재	적재량 (주)	1회 운반량㈜	투입 인원	운반 장비
0.3미만	136	보통 인부	1,963	6	1인 3조	트럭탑재크레인 (10톤)
0.3~0.7	136		1,250	6	1인 3조
0.8~1.1	166		625	4	1인 3조
1.2~1.5	166		394	2	1인 3조
1.6~2.0	360		313	1	1인 3조
2.1~2.5	360		186	1	3인 3조
초화류	38		5,000	6	1인 3조

[주] 상하차시간은 묶는 시간, 푸는 시간 및 선회시간을 포함한다

ex) 관목(H0.3~0.7) 상하차소요시간(차량대기시간)

136초(상하차)×1,250주(적재량)/1회6주/3조 = 2.62시간

ex) 관목(H2.1~2.5) 상하차소요시간(차량대기시간)

360초(상하차)×186주(적재량)/1회1주/3조 = 6.2시간

○ 기계 3건

1. 품셈명  :  AUTO SUPPLY SYSTEM

1. 배관 중간에 설치하는 방식(STS, 나사․용접 혼합식)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A	0.256인 0.264인 0.286인 0.401인 0.466인 0.523인	0.049인 0.051인 0.057인 0.063인 0.096인 0.114인	0.50인 0.57인 0.66인 0.77인 0.84인 0.99인

〔 주 〕① 주밸브인 전자변 제어선은 별도 계상

② 플랜지를 사용할 경우 플랜지 용접품은 별도 계상

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

④ By-pass 배관에 단니쁠 사용시 용접접합 2개소 추가 계상

2. 품셈명  :  감압밸브 장치

1. STS관

1-1. 주밸브 구경이 주변 배관구경과 동일한 경우(용접식)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A	0.297인 0.306인 0.331인 0.470인 0.531인 0.655인 0.780인 1.077인 1.604인 2.103인 2.526인 3.508인	0.025인 0.029인 0.037인 0.042인 0.067인 0.079인 0.099인 0.152인 0.223인 0.902인 1.076인 1.396인	1.00인 1.14인 1.32인 1.54인 1.68인 1.98인 2.38인 2.70인 3.34인 3.98인 4.62인 5.90인

〔주〕① 안전변, 압력계 설치 및 배관, 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 본 품은 감압밸브, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너 등 바이패스 배관조립 및 설치, 배관시험 품이 포함되어 있다.

③ 플랜지접합을 포함한 것으로 플랜지 재료비는 별도 계상

④ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

2. 품셈명  :  감압밸브 장치

1. STS관

1-2. 주밸브 구경이 주변 배관구경과 다른 경우(용접식)

규격	배관공	보통인부	용접공
20×15×20	0.306인	0.029인	1.126인
25×15×25 25×20×25	0.331인 0.331인	0.037인 0.037인	1.288인 1.302인
32×20×32 32×25×32	0.470인 0.470인	0.042인 0.042인	1.500인 1.518인
40×20×40 40×25×40 40×32×40	0.531인 0.531인 0.531인	0.067인 0.067인 0.067인	1.626인 1.644인 1.666인
50×25×50 50×32×50 50×40×50	0.655인 0.655인 0.655인	0.079인 0.079인 0.079인	1.914인 1.936인 1.950인
65×32×65 65×40×65 65×50×65	0.780인 0.780인 0.780인	0.099인 0.099인 0.099인	2.296인 2.310인 2.340인
80×40×80 80×50×80 80×65×80	1.077인 1.077인 1.077인	0.152인 0.152인 0.152인	2.598인 2.628인 2.688인
100×50×100 100×65×100 100×80×100	1.604인 1.604인 1.604인	0.223인 0.223인 0.223인	3.204인 3.244인 3.276인
125×65×125 125×80×125 125×100×125	2.103인 2.103인 2.103인	0.902인 0.902인 0.902인	3.820인 3.852인 3.916인
150×80×150 150×100×150 150×125×150	2.526인 2.526인 2.526인	1.076인 1.076인 1.076인	4.428인 4.492인 4.556인
200×100×200 200×125×200 200×150×200	3.508인 3.508인 3.508인	1.396인 1.396인 1.396인	5.644인 5.708인 5.772인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계 설치 및 배관, 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 본 품은 감압밸브, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너 등 바이패스 배관조립 및 설치, 배관시험 품이 포함되어 있다.

③ 플랜지접합 용접품 포함

④ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

2. 품셈명  :  감압밸브 장치

1. STS관

1-3. 주밸브 구경이 주변 배관구경과 동일한 경우(나사․용접 혼합식)

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A	0.306인 0.314인 0.336인 0.475인 0.540인 0.597인	0.049인 0.051인 0.057인 0.063인 0.096인 0.114인	0.50인 0.57인 0.66인 0.77인 0.84인 0.99인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계 설치 및 배관, 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 본 품은 감압밸브, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너 등 바이패스 배관조립 및 설치, 배관시험 품이 포함되어 있다.

③ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

④ By-pass 배관에 단니쁠 사용시 용접접합 2개소 추가 계상

2. 품셈명  :  감압밸브 장치

2. 동관

2-1 주밸브 구경이 주변 배관구경과 동일한 경우

배관구경	배관공	보통인부	용접공
15A 20A 25A 32A 40A 50A 65A 80A 100A 125A 150A 200A	0.294인 0.301인 0.311인 0.444인 0.498인 0.540인 0.745인 1.057인 1.553인 1.998인 2.452인 3.470인	0.021인 0.026인 0.033인 0.038인 0.063인 0.080인 0.089인 0.153인 0.260인 0.919인 1.103인 1.461인	0.44인 0.60인 0.76인 0.90인 1.06인 1.34인 1.78인 2.10인 2.74인 3.38인 4.02인 5.30인

2. 품셈명  :  감압밸브 장치

2-2 주밸브 구경이 주변 배관구경과 다른 경우

규격	배관공	보통인부	용접공
20×15×20	0.301인	0.026인	0.584인
25×15×25 25×20×25	0.311인 0.311인	0.033인 0.033인	0.728인 0.744인
32×20×32 32×25×32	0.444인 0.444인	0.038인 0.038인	0.870인 0.886인
40×20×40 40×25×40 40×32×40	0.498인 0.498인 0.498인	0.063인 0.063인 0.063인	1.014인 1.030인 1.044인
50×25×50 50×32×50 50×40×50	0.540인 0.540인 0.540인	0.080인 0.080인 0.080인	1.282인 1.296인 1.312인
65×32×65 65×40×65 65×50×65	0.745인 0.745인 0.745인	0.089인 0.089인 0.089인	1.692인 1.708인 1.736인
80×40×80 80×50×80 80×65×80	1.057인 1.057인 1.057인	0.153인 0.153인 0.153인	1.996인 2.024인 2.068인
100×50×100 100×65×100 100×80×100	1.553인 1.553인 1.553인	0.260인 0.260인 0.260인	2.600인 2.644인 2.676인
125×65×125 125×80×125 125×100×125	1.998인 1.998인 1.998인	0.919인 0.919인 0.919인	3.200인 3.252인 3.316인
150×80×150 150×100×150 150×125×150	2.452인 2.452인 2.452인	1.103인 1.103인 1.103인	3.828인 3.892인 3.956인
200×100×200 200×125×200 200×150×200	3.470인 3.470인 3.470인	1.461인 1.461인 1.461인	5.044인 5.108인 5.172인

〔 주 〕 ① 안전변, 압력계 설치 및 배관, 밸브 보온은 필요시 별도 계상

② 본 품은 감압밸브, 게이트밸브, 글로브밸브, 스트레이너 등 바이패스 배관조립 및 설치, 배관시험 품이 포함되어 있다.

③ 플랜지접합 또는 유니온 연결 용접품 포함

④ 철거는 30%, 재사용 철거 50%

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

1-1  측  량

1. 현장 측량

(개소당)

공 종	작업구분	직 종	단위	수량	비고
제작,설치	현장 측량	지적산업기사	인	0.5
		지적기능사	인	1.0
[주] (1) 본 품은 에스컬레이터 제작과 현장설치 공정에서 구조물 현장측량을 기준한 것이다. (2) 동일지역 인근에 추가로 측량하는 경우 개소당 70%를 가산한다.

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

1-2  양   중

1. 옥내형

(대당)

공 종	작업구분	직 종	단위	수량	비고
양 중	양중작업	견출공	인	0.310
		기계설비공	인	0.724
		비계공	인	4.085
		특별인부	인	2.430
		보통인부	인	1.034	교통통제,포장해체
		철공	인	2.171
	검사 및 조정	교통통제, 포장해체를 제외한 투입공량의 10%
[주] (1) 본 품은 1200형 층고 7.0m 기준 지하2층 이상 양중작업을 기준한 것이다 (2) 본 품은 에스컬레이터가 현장에 납품된 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반이 포함된 공정으로 설치장소가 크레인 사용이 불가능한 지하부 층간 이동시 다음과 같이 가산한다. - 지하층 층간 추가 이동 : 50% 가산/층당 (3) 1200형 기준으로 에스컬레이터 규격에 따라 보정계수를 곱하여 계상한다 ① 800형 : 0.8 ② 1000형 : 0.9 ③ 1200형 : 1.0 (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

2. 옥외형

(대당)

공 종	작업구분	직 종		단위	수량	비고
양 중	양중작업	견출공		인	0.279
		기계설비공		인	0.651
		비계공		인	3.676
		특별인부		인	2.187
		보통인부		인	0.930	교통통제,포장해체
		철공		인	1.953
	검사 및 조정	교통통제, 포장해체를 제외한 투입공량의 10%
[주] (1) 본 품은 1200형 층고 7.0m 기준 에스컬레이터를 지상부 또는 지하1층 이내 양중작업을 기준한 것이다 (2) 본 품은 에스컬레이터가 현장에 납품된 기자재의 하역부터 작업현장까지 소운반이 포함된 공정으로 설치장소가 크레인 사용이 불가능한 층간 이동시 다음과 같이 가산한다. - 층간 추가 이동 : 50% 가산/층당 (3) 1200형 기준으로 에스컬레이터 규격에 따라 보정계수를 곱하여 계상한다 ① 800형 : 0.8 ② 1000형 : 0.9 ③ 1200형 : 1.0 (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

3. 사용장비

(대당)

공 종	장 비 명	규 격	단위	수량	비고
양 중	윈치(자동식)	5.0 ton	대	3.0
	크레인(타이어식)	50 ton	대	1.0
	지게차	7.0 ton	대	0.5
	핸드리프트	3.0 ton	대	1.0	필요시
[주] (1) 본 장비는 에스컬레이터 양중에 적용한다. (2) 현장의 작업조건, 특성 및 방법에 장비수량을 조정 적용 할 수 있다.

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

1-3  에스컬레이터 설치

1. 강화유리 판넬형

(대당)

공 종	작업구분	직 종	단위	수량	비고
설 치	설치작업	승강기산업기사	인	3.00
		기계설비공	인	11.668
		용접공	인	3.011
		철판공	인	4.343
		계장공	인	2.316
		특별인부	인	4.429
		보통인부	인	2.896
		S/W시험사	인	1.737
	검사 및 조정	기술관리를 제외한 전 공량의 10%
[주] (1) 본 품은 옥내형 1200형 층고 7.0m 강화유리 판넬형 에스컬레이터 설치를 기준한 것이다. (2) 본 품은 에스컬레이터 조정 및 시운전을 포함한다. (3) 핸드레일내 “Heating Cable” 설치가 필요한 경우 별도로 계상한다. (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

2. 스테인레스 판넬형

(대당)

공 종	작업구분	직 종		단위	수량	비고
설 치	설치작업	승강기산업기사		인	3.00
		기계설비공		인	14.585
		용접공		인	3.763
		철판공		인	5.428
		계장공		인	2.895
		특별인부		인	5.536
		보통인부		인	3.620
		S/W시험사		인	2.171
	검사 및 조정	기술관리를 제외한 전 공량의 10%
[주] (1) 본 품은 옥내형 1200형 층고 7.0m 스테인레스 판넬형 에스컬레이터 설치를 기준한 것이다. (2) 본 품은 에스컬레이터 조정 및 시운전을 포함한다. (3) 핸드레일내 “Heating Cable” 설치가 필요한 경우 별도로 계상한다. (4) 층고 7.0m를 기준으로 층고 18.0m까지 다음과 같이 할감,증을 적용한다.
① 층고 4.1~5.0m 20% 감 ③ 층고 6.1~7.0m 0% ⑤ 층고 8.1~9.0m 20% 증 ⑦ 층고 10.1~11.0m 40% 증 ⑨ 층고 12.1~13.0m 60% 증 ⑪ 층고 14.1~15.0m 80% 증 ⑬ 층고 16.1~17.0m 100% 증			② 층고 5.1~6.0m 10% 감 ④ 층고 7.1~8.0m 10% 증 ⑥ 층고 9.1~10.0m 30% 증 ⑧ 층고 11.1~12.0m 50% 증 ⑩ 층고 13.1~14.0m 70% 증 ⑫ 층고 15.1~16.0m 90% 증 ⑭ 층고 17.1~18.0m 110% 증

3. 품셈명  :  승강기(에스컬레이터)

1-4  에스컬레이터 외장

1. 외장처리

공 종	작업구분	직종	단위	수량	비고
외 장	외장작업	철판공	인	0.570
		용접공	인	0.279
		특별인부	인	0.186
[주] (1) 본 품은 에스컬레이터 가이드, 안내판 설치를 포함하며, 외측부 외장마감 처리에 적용한다. (2) 본 품에는 운반, 교정, 제작에 필요한 기계(만곡기,절단기)의 사용료가 포함되어 있다. (3) 외장에 소요되는 주요자재는“별도 계상”한다. (4) 작업대상의 외장면적이 10.0㎡ 미만은 20% 가산한다. (5) 본 품은 작업장소가 바닥면에서 3.0m이내를 기준한 것이다. 단, 3.0m초과할 경우 필요시 작업에 필요한 가설물을 "별도 계상"할 수 있다.

(㎡당)

1-5  강화유리 코팅

1. 외장처리

(㎡당)

공 종	작업구분	직종	단위	수량	비고
코 팅	강화유리 코팅	특별인부	인	0.133
[주] (1) 본 품은 강화유리 판넬형의 강화유리 코팅 현장작업에 적용한다. 단, 공장에서 필름부착 제조 납품하는 경우는 제외한다. (2) 코팅 작업에 소요되는 주요 자재는 별도 계상한다. (3) 본 품은 내측면 코팅작업을 기준한 것으로 외측면 작업은 품의 10% 할증한다.

□ 폐지 19건 (토목 14, 건축 2, 전기 3)

연번	분야	품 셈 명	내 용
1	토목 (14)	철골공사시 용접품 산정	∘활용도 매우 낮음
2		건설자재(강재)의 손료 적용방법 개선	∘활용도 매우 낮음
3		지하매설물 보호공품셈 개선	∘정부표준품셈으로 대체 가능
4		디자인 맨홀뚜껑 설치품 개선	∘정부표준품셈으로 대체 가능
5		돌쌓기·놓기 및 헐기 적용 기준	∘정부표준품셈으로 대체 가능
6		상수도비굴착 갱생관로 작업구 배관 체계 개선	∘활용도 매우 낮음
7		현장조건에 따른 파일 설치방법 개선	∘활용도 매우 낮음
8		강관추진후 흄관부설방법을 흄관 직접 추진공법으로 개선	∘활용도 매우 낮음
9		자전거도로 포장(재료)개선	∘활용도 매우 낮음
10		10cm이상의 절삭후 아스팔트덧씌우기 원가산출기준개선	∘활용도 매우 낮음
11		상수도 비굴착 관단부링 설치	∘활용도 매우낮음
12		순환골재 적용기준	∘법적 규정으로 대체 가능
13		상수도 비굴착 갱생공법	∘활용도 매우 낮음
14		가시설(스티프너) 적용기준	∘활용도 매우 낮음
15	건축 (2)	천장점검구설치품	∘정부표준품셈으로 대체 가능
16		벽및 바닥재 바탕철물 설치품개선	∘정부표준품셈으로 대체 가능
17	전기 (3)	LED조명용 전원공급장치	∘정부표준품셈으로 대체 가능
18		가로등 기성기초	∘정부표준품셈으로 대체 가능
19		미니본드	∘정부표준품셈으로 대체 가능